

**YDW-180 Электрический Котёл нагрева масло для РМУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | Модель | Количество | дополнение |  |
| 1 | Блок котла | блок | 1 | 180KW |  |
| 2 | Насос высокотемпературный циркуляционный | RY65-40-200 | 2 | 7.5KW  30m3/h H=48m |  |
| 3 | Масло Насос | KCB55 | 1 | 1.5KW |  |
| 4 | Фильтр формаY | DN50 | 1 |  |  |
| 5 | Сепаратор | DN50 | 1 |  |  |
| 6 | Высокий бак | 0.6m3 | 1 |  |  |
| 7 | Низкий бак для масла | 0.8 m3 | 1 |  |  |
| 三、Система управления | | | | | |
| 1 | Электрический шкаф управления |  | 1 | 200KW |  |
| 2 | Металлический термометр | WSS511 | 2 | 0-300градусов |  |
| 3 | терморезистор | PT100， WZP220 | 2 | 0-400градусов |  |
| 4 | манометр | YX-150,1.5级 | 2 | 0-1.6MPa |  |
| 5 | поплавковый регулятор | UQK-02 | 1 |  |  |
| 6 | уровнемер | L600，L800 | 1 |  |  |
| 7 | Резьба термометра | M27\*2 | 2 |  |  |
| 8 | Резьба терморезистора | M27\*2 | 1 |  |  |
| 9 | Резьба манометры | M20\*1.5 | 2 |  |  |
| 10 | Трубы манометры压力表缓冲管 | M20\*1.5 | 2 |  |  |
| 11 | Клапан манометры | M20\*1.5 | 2 |  |  |





## YDW-180 Electric boiler heating oil for MODULAR SET OF THE FISH MEAL PROCESSING EQUIPMENT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Model | Number | addition |  |
| 1 | boiler unit | block | 1 | 180KW |  |
| 2 | high-circulation pump | RY65-40-200 | 2 | 7.5KW  30m3/h H=48m |  |
| 3 | Oil pump | KCB55 | 1 | 1.5KW |  |
| 4 | Filter form Y | DN50 | 1 |  |  |
| 5 | Separator | DN50 | 1 |  |  |
| 6 | Awesome tank | 0.6m3 | 1 |  |  |
| 7 | Low oil tank | 0.8 m3 | 1 |  |  |
| 三、Control System | | | | | |
| 1 | Electric control cabinet |  | 1 | 200KW |  |
| 2 | Metallic thermometer | WSS511 | 2 | 0-300 degrees Celsius |  |
| 3 | thermistor | PT100， WZP220 | 2 | 0-400 degrees Celsius |  |
| 4 | manometer | YX-150,1.5级 | 2 | 0-1.6MPa |  |
| 5 | float valve | UQK-02 | 1 |  |  |
| 6 | transmitter | L600，L800 | 1 |  |  |
| 7 | thermometer thread | M27\*2 | 2 |  |  |
| 8 | Thread thermistor | M27\*2 | 1 |  |  |
| 9 | Thread gauges | M20\*1.5 | 2 |  |  |
| 10 | Pipes gauges  压力表缓冲管 | M20\*1.5 | 2 |  |  |
| 11 | valve pressure gauge | M20\*1.5 | 2 |  |  |

